TAP交换机采购参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术规格** | **数量** | **单位** |
| TAP交换机 | 1.交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps。  2.固定SFP+光口≥48个，40G光接口≥2个，100G光接口≥4个。  3.支持TAP功能，包括流量的识别处理、流量的负载均衡、将流量进行N:M的镜像，提供相关证明材料。  4.支持流量采样技术，如sFLOW/Netflow。  5.支持剥离VLAN标记，解封装GRE/NVGRE/VXLAN隧道。  6.支持基于VxLAN、NVGRE等隧道内层信息做负载均衡。  7.支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议。  8.支持识别报文头及更改报文信息，支持删除、重标记、添加VLAN，支持重标记报文的IP/MAC地址，添加时间戳。  9.本资配置两块交流电源，8个万兆多模、6个万兆单模、4个千兆单模光模块及配套线缆辅材。  10.提供三年原厂质保及本次安装配置服务。 | 1 | 台 |